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MANUALE D’USO
Centralina semaforica a 2-3-4 vie «DB SYNC-4»
Senso unico alternato · incrocio a T · incrocio a 4 accessi – programmazione via telecomando
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1. Introduzione
DB SYNC-4 è una centralina semaforica a controllo al quarzo per la regolazione del traffico nei cantieri: senso unico alternato, incrocio a T (sbocco) e incrocio a 4 accessi. La programmazione avviene in modo rapido, senza conoscenze particolari, tramite un telecomando a infrarossi che guida l’operatore attraverso il menu.
Le durate del rosso e del verde possono essere impostate per ogni semaforo in modo indipendente e al secondo, rendendo l’impianto molto versatile. Prodotto conforme CE e RoHS.
2. Telecomando di programmazione – funzione dei tasti
	Tasto
	Funzione

	ON
	Accende il telecomando; tenuto premuto 2 secondi attiva la retroilluminazione del display. È anche il tasto di avvio e per le funzioni speciali.

	1
	Sposta a sinistra nel menu oppure riduce i valori.

	3
	Sposta a destra nel menu oppure aumenta i valori.

	2
	Torna indietro nel menu.

	4
	Avanza nel menu oppure conferma le immissioni.

	Man.
	Attiva l’esercizio manuale.

	OK
	Conferma e trasmette i dati al semaforo.


Alimentazione del telecomando: batteria da 9 V. Quando sul display appare «Batt.ve.» (batteria vecchia) procurarsi una batteria alcalina di alta qualità; sostituirla al più tardi quando compare «Batteria scarica».
3. Impostazione della lingua
Con il telecomando spento, premere insieme i tasti «1 + 2 + 4 + ON» e mantenerli premuti per circa 5 secondi, finché non compare il menu di selezione della lingua. Selezionare la lingua con i tasti «1» o «3» e confermare con il tasto «4». (Ulteriori lingue disponibili su richiesta.)
4. Messa in funzione dell’impianto
1. Alimentare ogni semaforo a 12 V DC, collegando le batterie oppure l’alimentatore dedicato nella base del supporto batterie. Rispettare la corretta polarità. I semafori si accendono automaticamente (interruttore on/off elettronico).
1. I semafori iniziano a lampeggiare in giallo.
1. Se durante la messa in funzione i semafori sono vicini, tenerli ad almeno 3 metri di distanza l’uno dall’altro: questo consente di assegnare in modo univoco i segnali a infrarossi del telecomando a ciascun semaforo.
5. Programmazione – senso unico alternato
1. Accendere il telecomando con «ON»; sul display compare il punto di menu «Selez.». Usare «1»/«3» per modificare o selezionare i valori, «2» per tornare indietro, «4» per avanzare/confermare.
1. Alla prima messa in funzione, verificare con il tasto «2» le impostazioni del Paese per la durata rosso/giallo e giallo; questi valori di base normalmente non vanno più modificati. Tornare quindi su «Selez.».
1. Selezionare con «1»/«3» la regolazione «Monodir.» (senso unico) e confermare con «4».
1. Impostare la durata di «ROSSO 1» e «ROSSO 2» con «1»/«3». Valore di riferimento: circa 12 secondi di rosso ogni 100 metri di cantiere, considerando una velocità di passaggio di 30 km/h. In pendenza o su terreni impervi si possono impostare ROSSO 1 e ROSSO 2 differenti.
1. Impostare «VERDE 1» e «VERDE 2». Indicazioni: traffico ridotto 15–20 s, traffico medio 30–40 s, traffico elevato 50–70 s. Le durate del verde possono essere diverse per ogni direzione. Confermare con «4».
1. Trasmettere i dati al semaforo 1: orientare il fronte del telecomando a circa 1 metro, frontalmente, rispetto alla scatola di comando sotto la camera del verde, quindi premere «OK». Il LED nel comando sfarfalla alla ricezione e il semaforo si avvia.
1. Confermare l’avvio con «OK» («In fnz.? Sì OK»); in caso contrario tornare indietro con «2» e riprogrammare. Si hanno fino a 15 minuti per programmare il secondo semaforo.
1. Programmare il semaforo 2 allo stesso modo e confermarne l’avvio. Disinserire quindi il telecomando: il senso unico alternato è attivo.
Se un semaforo non si attiva, ridurre la distanza durante la trasmissione oppure ottimizzare l’angolazione del telecomando rispetto al semaforo.
6. Programmazione – incrocio a T (sbocco)
1. In «Selez.» scegliere con «1»/«3» la regolazione «Sbocco» e confermare con «4».
1. Impostare le durate del rosso da «ROSSO 1» a «ROSSO 3» e dei verdi da «VERDE 1» a «VERDE 3» con «1»/«3», confermando con «4».
1. Programmare quindi i semafori come descritto al punto 5 (trasmissione con «OK»).
7. Programmazione – incrocio a 4 accessi
1. In «Selez.» scegliere «Incrocio» con «1»/«3».
1. Impostare i 4 valori del rosso (1–4) e i 4 valori del verde (1–4) con «1»/«3», confermando con «4».
1. Programmare quindi i semafori come descritto al punto 5.
8. Semafori (segnali) paralleli
Quando servono ripetitori o due segnali paralleli affacciati, possono essere impiegati semafori paralleli sincronizzati (per senso unico, sbocco o incrocio).
1. Dopo l’accensione del telecomando, attivare il sottomenu «G.seg.p.» e tornare indietro nel menu con «2».
1. Attivare l’immissione del semaforo parallelo con «3» (si disattiva con «1»), proseguire con «4» e immettere i tempi come già descritto.
1. È possibile assegnare a ogni gruppo fino a 9 semafori paralleli. Programmarli secondo la loro assegnazione (es. «1T1» indica Gruppo 1 – Testa 1), trasmettendo i dati con «OK» e confermando l’attivazione.
9. Modalità operative speciali (esercizio manuale)
Con il telecomando spento si accede alle modalità speciali premendo insieme «Man.» e «ON»; con il telecomando acceso, tenere premuto «Man.» per circa 5 secondi. Scorrere le voci con «3» (avanti) e «1» (indietro).
1. Lampeggiante: il semaforo selezionato lampeggia in giallo. Ripetere su ogni semaforo.
1. Spento: le lampade del semaforo vengono spente (es. di notte). Ripetere su ogni semaforo.
1. Rosso permanente: il semaforo passa stabilmente al rosso (es. per spostare un mezzo o per abbattimento alberi).
1. Verde permanente: il semaforo passa stabilmente al verde (es. per smaltire una coda).
ATTENZIONE: nelle modalità rosso/verde permanente, definire uno stato coerente in entrambi i semafori per evitare equivoci nel traffico (se un semaforo è su «Verde», l’altro deve essere su «Rosso»). Per uscire dall’esercizio manuale, selezionare «Automat.» e confermare con «OK» su ogni semaforo, poi disinserire il telecomando («Box off»).
10. Indicatori LED nel comando del semaforo
	Indicazione LED
	Significato

	Giallo spento
	Batteria carica

	Giallo fisso
	Avvertenza batteria (circa 10,5 V)

	Giallo lampeggio veloce
	Batteria scarica: semaforo spento. Sostituire entro 5 minuti, altrimenti i dati programmati vengono cancellati

	Giallo lampeggio lento
	Esercizio manuale: giallo lampeggiante

	Rosso fisso
	Esercizio manuale: rosso permanente

	Rosso lampeggiante
	Lampada del rosso difettosa: sostituire la lampada

	Arancione (rosso+verde)
	Esercizio manuale: spento (lampade off)


Inoltre, alla commutazione da verde a giallo, il LED verde lampeggia 1 volta nel semaforo 1, 2 volte nel semaforo 2, 3 volte nel semaforo 3 e così via: indica come è stato programmato ciascun semaforo.
11. Batteria, alimentazione e fermo impianto
1. Sostituzione batteria: a circa 9 V il semaforo spegne le lampade. Sostituire con una batteria carica da 12 V (capacità secondo l’impianto), alloggiata nella scatola in basso. Per non perdere la programmazione, sostituire la batteria entro 5 minuti.
1. Alimentazione da rete: in alternativa alle batterie è possibile alimentare a 12 V tramite alimentatore dedicato (es. DB830SE).
1. Interruzione provvisoria: per mettere fuori servizio i semafori senza cancellare il programma, impostarli entrambi su «Spento»; non staccare le batterie. Il programma prosegue internamente grazie all’alimentazione collegata.
12. Avvertenze
1. Allestire e segnalare il cantiere secondo il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione.
1. Rispettare sempre la polarità nei collegamenti e proteggere i contatti dall’acqua.
1. Non manomettere i semafori, le centraline e i cablaggi; per qualsiasi anomalia rivolgersi all’assistenza.
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